**1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

|  |
| --- |
| **Beta Guard Neu** |
| Enthält N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin; Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride; 2-Phenoxyethanol |

**2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

 

|  |
| --- |
| **Signalwort (CLP):** Gefahr. |
| **Gefahrenhinweise (CLP):** H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| **Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| **Reaktivität:** Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. |
| **Chemische Stabilität:** Stabil unter normalen Bedingungen. |
| **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. |

**3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**

  

|  |
| --- |
| **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:** Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. |
| **Lagerbedingungen:** Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
| **Spezifische Endanwendungen:** Desinfektionsmittel. |
| **Persönliche Schutzausrüstung:** Sicherheitsbrille. Handschutz benutzen. |
| **Handschutz:** |

|  |
| --- |
| Undurchlässige Schutzhandschuhe. Vor bzw. nach der Arbeit Hautschutz- bzw. Hautpflegemittel verwenden. |

 |
| **Augenschutz:** |

|  |
| --- |
| Dichtschließende Schutzbrille (EN 166). |

 |
| **Haut- und Körperschutz:** |

|  |
| --- |
| langärmlige Arbeitskleidung (DIN EN ISO 6530). |

 |
| **Atemschutz:** |

|  |
| --- |
| Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. |

 |
| **Beschäftigungsbeschränkungen:** Beschäftigungsverbote und -beschränkungen nach § 11 und § 12 MuSchG beachten. Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. |

**4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| **Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl. |
| **Notfallmaßnahmen:** Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. |
| **Umweltschutzmaßnahmen:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| **Zur Rückhaltung:** Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| **Reinigungsverfahren:** Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. |

 | Feuerlöscher |

**5. ERSTE HILFE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein:** Sofort einen Arzt rufen. | Erste Hilfe |
| **Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. |
| **Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt:** Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. |
| **Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| **Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken:** Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. |

 |

**6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG**

|  |
| --- |
| **Verfahren der Abfallbehandlung:** Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. |

Freigabedatum: Bitte ergänzen

Verantwortlicher: Bitte ergänzen